Водоснабжение загородного дома

Начиная проектировку  вашего будущего жилища, прежде всего следует продумать подвод основных коммуникаций. Пожалуй, главным вопросом стает водоснабжение вашего загородного дома. Часть собственников имеют возможность подключиться к центральным коммуникация, но большинство за неимением выбора должны позаботиться об индивидуальном водоснабжение.

Централизованное водоснабжение
Привычная для городских жителей «вода из крана»  возможна и в приватном секторе, но при этом нужно учитывать в какой период вы хотите проживать. Если вы проводите воду к даче и планируете жить лишь в теплый период  затраты на воду будут минимальными, если ж это дом для постоянно проживания то водопровод должен быть предназначен и для зимы. При всем этом качество воды будет под вопросом, ведь избежать ржавчин и хлора практически не возможно. Следует помнить что при подключении нужно уточнять кому принадлежит водород, и учесть их пожелания. 

Индивидуальные источники
Если вы «вода из крана» вас не устраивает или вы не имеет возможности ее подвести, вариантом выхода из ситуации станут колодец или скважина.  Колодец является более экономным и простым способом, ведь на его обустройство не нужно разрешение, всего лишь регистрация и несложный уход. Для подведения воды в дом вам понадобиться: 
1. водоподъёмная установка (погружной, скважинные, поверхностный насос или насосная станция)
2. водонапорные бак или гидроаккумулятор
3. система фильтров
4. система трубопровода , с необходимой запорной , регулирующей и смесительной арматурой.

Несмотря на такую неприхотливость колодца его нужно сооружать за 50 м. от возможных источников загрязнения и через его небольшую глубину ( около 15) количество доступной воды в зависимости от сезона и осадка могут быть разными.
Скважины как таковы делятся на два типа в зависимости от глубины бурения. Первый тип это скважины расположены в песчаном слое (до 40 м.) более глубокие известняковые слои. Обычная скважина «на песке» является бюджетным вариантом скважины, ведь затраты на нее не большие, а качество значительно лучше. Но при этом остается большой недостаток в небольшом запасе воды и его сезонных изменениях и послужит вас до 10 лет.
Если вы таки хотите вложить достаточную суму денег и получить наиболее качественную воду вам следует делать скважину от 40 до 200 метров. Для этого вам нужно будет получить разрешение от властей, а так же установить систему фильтрации ведь такая вода будет очень жесткой. И пуская вкус ее не будет отличаться от обычной, но ее качественный и бактериологические показатели будут выше. Для полного обустройства скважины вам понадобятся:
1. своженный нанос (учитывайте высоту подъема воды и ваши потребности)
2. блок автоматики (для регуляции системы)
3. гидропневмобак (для обеспечение постоянного давления)
4.  кессон ( как защита от климатический и неблагоприятных факторов. 
Таким образом выбор типа водоснабжение вашего загородного дома зависит от ваших потребностей и требований к качеству воды. Данные типы водоснабжения вполне могут располагаться на одном участке и дополнять друг друга.






Колодец или скважина что лучше

Поиск максимального качества за минимальную цену всегда актуален, такая же проблема всплывает при водоснабжении дома. То что же лучше колодец или скважина?. Ведь мы всегда хотим чистую воду, но при этом не тратиться на материалы, строителей и бюрократическую волокиту.  Потребность загородом в быстром подаче воды всегда  актуальна. И не важно зависимости живете вы на даже и растите небольшую грядки или проживаете в большом доме с бассейном.
Для оптимального для вас варианта стоит обратить внимание на несколько факторов.
· В первую очередь поговорите с соседями, они как никто знают особенности вашего населенного пункта и проблемы водоснабжения. Соседи сориентируют и по качеству воды и по вопросам документального оформления. По возможности обратитесь к гидрогеологам, ведь они сделают точный анализ ситуации на участке, а так же подскажет лучшее место для строительства, а «верный» способ где удобней скорее всего не даст ожидаемого результата.
· Учитывайте время проживание, количество жильцов и бытовые потребности. Если у вас семья их 3-4 человек, то все потребности и полив в среднем расход воды будет 1-3 м3. Колодец не всегда сможет быстро даль вам нужное количество воды, в особенности при жарких днях. Если ваши потребности в воде по больше и ждать пока в колодец наберется достаточно воды – вам нужна скважина. 
· Составьте свой бюджет и трезво оцените свои возможности, ведь цены на рынке часто меняются. Учитывайте глубину на которой расположена вода, подъезд к вашему участку, расценки в регионе и сезон для работ. Не забывайте что кроме всего вышеперечисленного нужны комплектующие(водоподъёмная установка, гидроакумуляторы, насосы, блоки автоматики, гидропневмобак, кессон, фильтры и системы трубопроводов) 
· Обратите внимание на продолжительность работы вашего капиталовложения, ведь колодец будет служить около 50 лет, а скважина до 10. При этом уход за колодцем требуется постоянный и он может пересохнуть в любой момент, а скважина на достаточной глубине гарантирует постоянную работу.
· Смело задайте себе вопрос какую воду вы хотите пить. Ведь качество в колодце будет напрямую зависят от экологии, свойств осадков которые выпадут и способа жизни вас и ваших ближайших соседей. Наличие  скважина потянет собой анализ воды из нее и подбор специальных фильтров. 
· Колодец преимущественно лучше строить в экологически чистых районах с покровными глинистыми отложениями. Это предотвратит протекание поверхностных стоков в водоносных горизонтов. В районах с покровными ледниковыми песчаными отложениями, с техногенным или аграрным загрязнением лучше делать скважину.
Учитывая данные факторы вы смело можете определиться с выбором что для вас лучше колодец или скважина. При этом не забывайте что использование колодца для технических потребностей и скважины для личных сможет стать идеальным вариантом. 
























Унитаз компакт комфорт  и его технические характеристики
Начиная ремонт в ванной комнате следует заранее позаботиться о подборе главных комплектующих комнаты. Пожалуй, основным элементом является унитаз который отвечает современным тенденциям дизайна и комфорта. Существует множество видов унитазов, но один из них подойдет к любой планировке квартир – унитаз компакт. Само название обозначает его компактность, таким образом он с легкостью впишется в небольшую хрущевку, так не займет много места в просторной ванной нового дома. Унитаз компакт так же имеет разные формы, конструкции, цвет и материалы. Так что, выбирая его в магазине следует не только обозначите что ищете унитаз компакт «комфорт» но и уточнить ряд других моментов. 
Материалы 
Основными материалами из которых делаться унитазы являются фарфор и фаянс. Из-за внешнего покрытия глазурью на первый взгляд материалы идентичны, но имеют разные свойства и составляющие. Оба материала основаны на глине, но фарфор идет с добавлением кварца. Более устойчивым к бытовым повреждением все таки будет фарфор, но если уронить на него достаточно тяжелые металлические вещи, его плотность будет такая как и у фаянса. Так же существуют модели унитазов из стали, чугуна, пластика и стекла .
Тип чаши
Внутренние характеристики унитаза определяется формой чаши. От её формы зависит гигиена, экономия воды и частота уборки в ванной комнате. Таким образом есть три типа чаш – воронкообразная чаша, чаша с полкой и чаша с наклоном стенки.  Чаши с полкой менее популярные, они конечно предотвращают брызги но имеют много негативных сторон. Так из-за полочки унитаз плохо омывается, из-за скапливания воды остаётся ржавчина и как следствия в вашей ванной может быть плохой запах. 
Чаша с наклоном  так же убережет вас от брызгав, с ней лучше омывается унитаз, но она не очень гигиенична.  Унитаз с воронкой экономит воду, обеспечивает чистоту, прячет запахи и хорошо омывается, но могут быть брызги. Для того чтоб убрать этот единственный недостаток производители устанавливают систему «анти-всплеск». Именно с чашей последний модели выпускаются унитазы компакт «комфорт». Так же обратите внимание на высоту чаши унитаза, обычно они идут от 40 см и выше. 
Бачки для унитаза
Подбирая бачок следует обратить внимания на такие характеристики как вместительность, конструкция, крепления и тип подвода воды. Обычная вместимость бачка для унитаза около 6 литров, но в зависимости от типа арматуры подача воды варьируется от 2 до 6 литров. Тип арматуры влияет на механизм слива. Так механизм может быть штоковым и кнопочным. И если штоковый по немного уходит  в прошлое столетие то кнопочный делиться еще на цельную или двойную. Цельная кнопка обеспечивает обмывание полным объемом бачка, двойная же экономит воду и может работать на 2-3 литра или же полные 4-6. Унитазы компакт оборудованы двойной системой слива в дополнении с круговым сливом воды, обеспечат максимальную экономии воды. Выбор способа подводи воды к бачку достаточно неоднозначен, ведь боковой подвод сопровождается шумом, а подвод воды снизу хоть и бесшумный, но по истечении долго времени клапан между трубой и бачком может начать протекать. Поэтому выбор подвода воды сугубо индивидуальный. 
Конструкция бачка в унитазе компакт монтируется на полочку. Полочка может быть отдельной которую нужно крепить к стене и обеспечивать соединения для протекания воды либо цельной с унитазом. Последний вариант более надежен и долговечен. 
Вид   слива
Преимущество в квартирах используют систему косого слива, так же с помощью труб можно приспособить унитаз с горизонтальной системой спуска до косого. В новых домах устанавливают системы с горизонтальным спуском, а под частный сектор подойдет унитаз с вертикальным выпуском. Все типы слива работают одинаково, поэтому выбирать стоит под ваше жилище, а не ваши предпочтения.
Дизайн 
Унитаз компакт имеет преимущество относительно других унитазов, ведь может быть расположен не только возле стенки но и в углу. Это во-первых экономит место, во вторых дает возможность в тесном пространстве установить больше нужных вещей. В таком унитазе будет бачек углового типа, а  так же другая арматура.
Относительно цвета то ваш унитаз компакт может быть не только классическим белым. Если вы творческий человек и хотите яркую ванную современные магазины предоставят вам унитазы всех цветов радуги и не только. Черные либо темные цвета использовать не желательно, ведь они скроют загрязнения. 
Формы и стили так самые разные в зависимости от производителя. Относительно размеров то стандартными считаются 41 см ширина и длиной не более 750, самые компактные же 36 на 60 см.. Высота чаши должна быть от 40 см но, с самим бачком до 76 см.. Унитаз компакт может быть расположен только с креплением об пол. 
Сборка и монтирование.
Установка такого унитаза дома достаточно проста. Сначала соедините болтами бачек с чашей поставив между ними прокладку. В процессе этой работы сливного механизма внутри быть не должно! После возврата всех систем обратно, закройте крышку и затяните кнопку с обрамлением. Установите крышку-сидение и приступайте к установке самого унитаза. Поставьте унитаз на подготовленное место, убедитесь в его устойчивости и только тогда закручивайте винты. Не забудьте уплотнить место стыка силиконом и заделать швы. После прикрепления стоит подключать воду и канализацию.
Таким образом мы рассмотрели все технические характеристики унитаза компакт и можем выделить его преимущества на ряду с другими предложениями рынка. В зависимости от материала, производителя и дизайна цена на унитазы может быть от 3 до 5 тыс. рублей. Унитаз компакт комфорт технически характеризуется как:
· компактный по размеру;
· неординарный по дизайну;
· надежное крепление бачка;
· экономная система слива;
· оптимальный выбор чаши;
· надёжная система крепления;
· подбор к вашей системе канализации.
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