Профиль для перегородок

Все большую популярность на рынке строительства приобретают перегородки из алюминия. Алюминий – довольно легкий и с тем же прочный материал, легко монтируется. Перегородки устанавливаются для разграничения пространства в помещениях учреждений, хозяйственного профиля, жилых домах и квартирах.
Профиль для перегородок из алюминия применяется в первую очередь для изготовления сантехнического типа перегородок для душевых и санузлов.  Алюминиевый профиль отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам и совершенно безопасен для здоровья людей. Часто применяется при планировке санузлов в детских садах и школах.
При изготовлении перегородок из алюминия, применяется следующая система профиля:
• Установочная;
• Профиль притвора;
• Угол;
• Стыковочная;
• Заглушка;
• Окантовка.
Поверхность профиля обладает антикоррозийными свойствами, что обеспечивает его устойчивость к влаге и не позволяет покрываться ржавчиной. В этом случае сантехнические перегородки можно даже мыть с использованием средств бытовой химии, без вреда для покрытия перегородок. Идеально подходит для помещений, с повышенной влажностью воздуха.
Перегородки из такого профиля имеют длительный срок эксплуатации, хорошо поддаются фиксации, при монтировании перегородок не нужно иметь специальную квалификацию.  В этом случае перепланировку помещений можно произвести без лишних затрат времени и сил буквально за день. Перегородки из этого материала отличаются легкостью и мобильностью. При монтаже количество отходов минимально.
При желании можно заказать изготовление сантехнических перегородок из алюминиевого профиля. Работы по заказу будут выполнены с учетом пожеланий клиента по размерам.
Особенностью материала профиля является то, что он не нуждается в каких-то дополнениях, отделке. Перегородки их алюминия имеют эстетичный вид и не становятся более тусклыми даже через длительное время после монтажных работ.
Алюминиевые профили можно использовать, как и несущий каркас, который выполняет функции окантовки перегородки, а само полотно заполняется другим материалом, желательно равным по плотности – пластик дерево. В этом случае возможно также применение различной фурнитуры.
По большинству показателей перегородки из алюминиевого профиля превосходят аналоги из других материалов, являются более функциональными и более долговечными. И цена на них довольно приемлемая на строительном рынке.
Купить перегородочный профиль из алюминия можно в нашем интернет-магазине. Для этого достаточно перейти в меню «системы перегородок», и выбрать наиболее подходящий товар, и оставить свою заявку. Через не большой промежуток времени с заказчиком свяжется консультант, который уточнит все нюансы заказа. Если договоренности достигнуты, сотрудники магазина оформят заказ.
Покупатель может выбрать наиболее удобную для него систему оплаты покупки.
Доставка покупки осуществляется в минимальные сроки, и является бесплатной по всем регионам страны.
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