[bookmark: _GoBack]Ножи для шредера являются одними из непростых задач для заточки. Изготовлены эти ножи только лишь со стали с наибольшим сопротивлением износу. При производстве данного продукта используются марки стали Х12МФ и 6ХВ2С. Эти марки стали являются лидерами в производстве ножей. Индивидуальностью данных марок является не что иное, как устойчивость к износу в абразивной среде. Шредер используется для переработки разного вида сырья на самом первом этапе, это могут быть остатки древесины, полиэтилена, пластика, макулатура больших размеров и т.д. После этого материалы поступают на дробильные машины. Работа шредеров в огромных масштабах должна осуществлять бесперебойную работу, а это значит, что увеличивается износ основных рабочих элементов: ножей для шредера.
Заточка ножей для шредера происходит благодаря шлифованию поверхности в поперечном направлении при помощи абразивного диска. Обработку осуществляют специальные станки для заточки ножей. При этапе точения происходит нагрев ножа, при котором выделяется тепловая энергия. Снятие осуществляется при помощи СОЖ. Длина ножа для заточки может быть до 1000мм. Максимальный поворот головки от 00 до 900.

