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ДЕКАБРЬ 2013
hi-fi
Родной дом настоящего HI-FI
NEWS
TELEVISION
& Музыкальные обзоры 
Эксклюзивve
КОРОЛЬ РИТМА
ИКОНА ВИНИЛА
MARQUEE MOON
Супер-проигрыватель компакт-дисков
от «Metronome» 
'Художник от Hi-fi'
HFN идет в гости к Бэ Ямамура, страница 14
НОВЫЙ ВЫПУСК
Бюджетная «Эзотерика»
Точность воспроизведения  MlCDT/SDAC
Luxman PD-171
Как  на иголках!
Linn Akubarik
Активные акустические системы
Покупаем винтаж
Классические ламповые  усилители
•
ПЛЮС 18 страниц музыкальных статей и обзоров •ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ Echo & The Bunnymen Crocodiles
• МНЕНИЕ 11 страниц писем и комментарии •ОБЗОР ВИНТАЖА усилитель B&OBeomaster 5000 
•
ШОУ-БЛОГ Отчет с Rocky Mountain 2013 • ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ тотальная распродажа Hi-fi
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CD-транспорт и USB ЦАП с внешними БП
Производитель: Metronome Technologic, Франция
Поставщик: Absolute Sounds Ltd
Телефон: 0208 971 3909
Web-сайт: www.metronome-technologie.com; www.absolutesounds.com
Цены: Транспорт/БП, £32,550; ЦАП/БП. £29,SBS: Подставка: £5950
АУДИО
ФАЙЛ
CD-ТРАНСПОРТ/USB ЦАП
Проигрыватель компакт-дисков «Калиста Максимум/Навсикая» от «Metronome Technologie». 
С ее авангардным дизайном и безукоризненным качеством сборки, эта французская комбинация CD-транспорта и ЦАП является буквально олицетворением Hi-end аудиоэкзотики. 
Рецензия: Джон Бамфорд Тесты: Пол Миллер
Как и в случае с ЦАП C8 у Навсикаи  есть вход для  AES/EBU (XLR), два входа для S/PDIF (один электрический на базе RCA-разъема производства WBT, второй оптический на базе высококачественного металлического разъема) и асинхронный USB-вход для воспроизведения аудио с компьютера. Для каждого входа    
рельефным корпусом, специально разработанным, чтобы подавлять вибрацию и подходить под CD-транспорты «Калипсо» и «Калиста», стоит £29,888. Добавьте одну из тщательно продуманных изоляционных платформ «Бесшумная подставка» от  «Metronome» (£5950), и получите комплект, известный под названием «Навсикая
Что бы вы выбрали, если бы могли позволить себе самый лучший и самый экстравагантный CD-проигрыватель ручной сборки, о котором всегда мечтали? Если отбросить коллекционные  изделия  для любителей винтажа, остается несколько пафосных Hi-End моделей, предназначенных исключительно для воспроизведения CD-дисков с высокой точностью, от специализированных разработчиков. Но на какой  них вы бы остановились, если бы могли выбрать только один?
Попросите Рикардо Франассовичи, владельца главной фирмы-дистрибьютора Hi-end аудиотехники в Британии «Absolute Sounds», выбрать свой любимый проигрыватель, и он без малейшего сомнения укажет вам на CD-транспорт «Калиста» с внешним блоком питания «Электра» (Electra), от французских разработчиков  «Metronome Technologie».
Передовая модель «Metronome» «Калиста» (Kalista) и чуть более дешевая «Калипсо» (Calypso) возводят «искусство звукоинженерии» в N-ю степень при помощи CD-приводов  Philips'CDM 12 Pro 2 v6.8, которые компания самостоятельно модифицирует, встроенных в искусно выполненный корпус из акрила, алюминия и нержавеющей стали, который смотрится просто на миллион долларов. В транспорте «Калиста» реализован принцип ручной верхней загрузки диска, серебряный диск удерживает на месте зажим из нержавеющей стали/оргстекла. Также в комплект входит акриловая крышка для защиты лазерного звукоснимателя от пыли, когда он не используется. 
используется отдельный цифровой входной приемник, и все они способны принимать данные вплоть до 24-бит/192кГц.
У ЦАП также имеется два аналоговых выходных каскада класса A, которые
Стандарт». По сути, возможны разные комбинации ведущих Метрономовских CD-транспортов и нового ЦАП «Навсикая», в зависимости от того, насколько далеко вы готовы выйти за рамки привычного (см. ниже). 
«Мне казалось, что я могу встать с дивана и пожать музыкантам руку».
можно выбирать посредством переключателя на передней панели. Первый, полупроводниковый, оснащен четырьмя рабочими усилителями, которые «были выбраны из-за их исключительного качества звука», второй, ламповый, оборудован парой параллельных ламп Philips JAN 6922 – специальной военной версией триода 6DJ8/ECC88, разработанной в 1960-х годах. Доступны также оба аналоговых выхода, несимметричный (RCA) и симметричный (XLR), в последнем используются  трансформаторы шведской марки «Lundahl» . «Nausicaa Signature» (полное название «Навсикаи»), со своим 
ОСТОРОЖНЕЙ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
Как «Калиста», так и «Навсикая» идут в комплекте с внешними блоками питания «Электра» [показаны на странице 23]. Размером со стандартный тяжелый усилитель мощности, «Электра» оборудована тремя тороидальными трансформаторами и независимо регулируемыми линиями для каждой критически важной составляющей транспорта или ЦАП, который она питает. По словам «Metronome, специальная защита от электромагнитных и радиочастотных помех, которой оборудована «Электра», позволяет 
ПЕСНЬ СИРЕНЫ
На Мюнхенской выставке  Hi-end техники в прошлом мае компания представила свою новую передовую модель ЦАП, разработанную для того, чтобы составить пару транспортам «Калиста» и «Калипсо». ЦАП под названием «Навсикая» (Nausicaa) (в честь сирены из Гомеровской «Одиссеи») представляет собой сильно модифицированную версию лампового цифро-аналогового преобразователя С8 за £16,500 с 32-битным внутренним процессором и четырьмя ЦАП с поддержкой дельта-сигма модуляции 24-бит/192кГц, по два на каждый канал. 
СПРАВА: Транспорт «Калиста» (здесь стоит на «Бесшумной Подставке») с приводом Philips CDM 12 Pro, модифицированным  «Metronome». Хромированные кнопки внизу дисплея обеспечивают навигацию диска.
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hi-fi news!
ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПРОДУКТ
СПРАВА: В данной конфигурации на «Бесшумную подставку» установлен ЦАП «Навсикая», на котором стоит «Калиста». Такое зрелище явно стоит того, чтобы  на него взглянуть, каждый компонент системы изготовлен из безупречно обработанного сплава и органического стекла. «Бесшумная подставка» держится на  шарикоподшипниках, которые сидят  во втулках из нержавеющей стали.  
их цифровым системам воспроизведения достичь «качества аналогового звука». Специальный кабель ручной работы с 16-ю проводами и замковыми многоштыревыми соединителями проводит энергию от каждой «Электры» к «Калисте» и «Навсикае». Скорее всего, установку будет монтировать для вас ваш дилер, но будьте осторожны, если вам когда-либо придется делать это самому. Хотя штекеры кабелей (равно как и разъемы с задней стороны «Калисты» и «Навсикаи») идентичны, блоки питания разнятся между собой, так как транспорт и ЦАП потребляют разное напряжение. 
стремится сделать так, чтобы при цифровом воспроизведении звук был как можно ближе к аналоговому в плане ощущения плавности и естественности музыки. Однозначно, эта шикарная комбинация «Калисты» и «Навсикаи» передает всю магию музыки в лучшем виде: звук, сильный и напористый в нижних регистрах, насыщенный в средних и ровный в высоких. Высоким частотам заметно недостает «металлического цифрового звучания» - конечно, за исключением тех случаев, когда системе велено воспроизвести сырые, шероховатые записи с избытком высоких тонов.
Но даже в самых неудачных поп/рок песнях, жесткость в высоких частотах можно отчасти сгладить, включив ламповый выходной каскад «Навсикаи», что субъективно смягчает звучание для слушателя [см. Отчет по тестам].
Концентрируясь изначально на возможностях комбинации Калиста»/«Навсикая» при работе 
с высококачественными записями, я прослушал несколько треков с CD-версии альбома «The Jazz Kamerata» Карлоса Францетти [Chesky Records JD283]. Благодаря тому, что при записи удалось поймать звук инструментов во всей полноте его естественного звучания, а музыкантов во время исполнения окружало большое свободное пространство, в момент прослушивания системе удалось подарить мне одну из тех самых потрясающих «прогулок среди навеянных звуком образов» во время которых ты забываешь, что слушаешь музыку в записи и полностью переносишься куда-то в другое место.
Тогда перед глазами четко представали образы музыкантов, играющих на басу, пианино, духовых, язычковых, струнных, выстроившихся именно в таком порядке, как они стояли во время записи.  Мне казалось, что я могу встать с дивана и пожать музыкантам руку, настолько сильно было чувство настоящего живого концерта внутри и за пределами акустической системы.
Позже,, когда я проводил дальнейшую субъективную слуховую оценку системы,  «Калисте»/«Навсикае» удалось еще раз втянуть меня во все ту же волшебную иллюзию, только на этот раз с по-настоящему вечной песней Дейва Брубека  «Take Five» с альбома «Time Out» 1959-ого года [Sony/Columbia Legacy). Ударная установка, пианино и  контрабас тут же выстроились в ясную, абсолютно правдоподобную картину с соблюдением всех законов масштаба и перспективы. -►
ЭФФЕКТ ПЕРЕНОСА
Как и многие разработчики, бьющиеся над тем, чтобы создать «идеальный» CD-плеер, Доминик Жинер из «Metronome Technologies»
КАКАЯ ВЕРСИЯ?
Для того чтобы добиться максимального качества воспроизведения диска, «Калисту» и «Навсикаю» от «Metronome» можно комбинировать друг с другом в разных конфигурациях и регулировать посредством «Бесшумной подставки» от того же производителя. CD-транспорт «Калипсо» (£21,900 или £26.500 в «Стандартной» комплектации с БП «Электра») можно также улучшить при помощи квадратной изоляционной платформы (£6500). Конфигурация, которую мы тестировали, состояла из одной треугольной «Бесшумной подставки» (£5950), на которой располагались «Калиста» и «Навсикая», поставленные друг на друга. Однако еще одним вариантом конфигурации – если у вас хватит на него место – может быть комбинация ЦАП и транспорта, расположенных бок и бок, каждый на своей Бесшумной подставке. «Metronome» также выпустили специальную ограниченную серию транспортов «Калиста». Она состоит из всего 100 экземпляров по всему миру, называется «Калиста Максимум SE» и включает в себя дополнительную платформу из оргстекла толщиной в 40мм с алюминиевыми ножками в полметра высотой. Эта напольная SE-версия на £7500 дороже «Калисты Максимум».
ДЕКАБРЬ 2013
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ДОМИНИК ЖИНЕР
Обосновавшаяся в окрестностях Тулузы  «Metronome Technologie» была основана в 1987 Домиником Жинером. Мебельщик по профессии (и большой любитель музыки) он занимался дизайном мебели для аудио- и видеосистем, пока в 1984 не создал свою собственную акустическую систему, которая была в форме метронома. Она имела большой успех, Доминику удалось продать более 1200 копий, а в дальнейшем, спустя три года, открыть свою собственную компанию по производству аудиотехники, брендовым логотипом которой стал метроном – его первая работа.
«Первым электронным продуктом, который я создал, был, по сути, проигрыватель компакт-дисков «JD1», разработанный  для компании «Jadis», располагавшейся в этом районе» вспоминает Доминик. «Потом мы начали разрабатывать наши собственные CD-плееры, CD-транспорты и цифро-аналоговые преобразователи. На данный момент нами создано 15 разных моделей, главной из которых является транспорт «Калиста». 
«Мы маленькая команда, которая работает с несколькими опытными и профессиональными поставщиками, производящими для нас детали, и специалистами по электронике, которые помогают нам в процессе разработки. Вся сборка осуществляется на нашем собственном заводе, потом продукт тестируется и отправляется дистрибьютору.
«Наша главная задача – добиться от наших продуктов звучания, максимально близкого к аналоговому: гармоничного, естественного, динамичного, трехмерного. Правильная настройка механических конструкций в составе наших моделей повышает музыкальную производительность. К примеру, мы обнаружили, что подавление вибрации улучшает масштаб звуковой сцены и усиливает динамические контрасты. 
ВЫШЕ:  Транзисторный выходной каскад «Навсикаи» виден сквозь акриловую верхнюю панель. Кнопки позволяют  переключаться между ламповым и полупроводниковым выходами и цифровыми входами ЦАП.   
Единственное «но»: из-за регулировки уровня записи саксофон звучал немного раздуто по сравнению с аккомпанирующими инструментами. С точки зрения тональности звук был просто превосходен. Более убедительных  граничных частот и динамических контрастов в этой песне я еще никогда не слышал в записи. Какую частоту лучше задать для вывода данных на «Калисте», родную частоту дискретизации CD или 96кГц зависит как от системы, так и от самой записи. 
 Little Indian, Tplp85cd], которую едва ли ее можно назвать нервной или резкой. Действительно, для этого жанра она довольно неплохо отрегулирована с хорошим чувством глубины и соблюдением законов перспективы. Но когда гитарист давит на педаль громкости и отстегивает пауэр-аккорды, а барабанщик в то же время лупит по тарелкам, звук сжимается. Он кажется менее натужным и более управляемым,  а динамика чуть менее 
По большей части мне кажется, что в нашей эталонной системе Krell/B&W звучание получается более живым и ясным, когда частота установлена на 96 кГц, хотя бывали и случаи -    
сжатой, когда «Навсикая» получала поток данных от «Калисты» с частотой 44.1Гц. Но это отличие было очень трудноуловимо, и поскольку инструменты звучали более  
«Инструменты звучали более выразительно, когда транспорт был установлен на максимальную частоту»
 - к примеру, энергичные рок-песни – когда звучание получалось лучше при родной частоте в 44,1Гц.
Хороший пример такого случая  - песня «Hedonism (Just Because You Feel Good)» Skunk Anansie's с альбома Stooth 1996-ого года [One
выразительно, когда транспорт был установлен на максимальную частоту в 96кГц (при высоком качестве записи), то, вероятно, лучше всего будет остановиться именно на таком варианте настроек, особенно при условии, что тумблер вкл/выкл максимальную частоту. спрятан на задней стороне «Калисты».-►
ВЫШЕ: CD-транспорт «Калиста» и ЦАП «Навсикая» оба идут в комплекте с блоками питания «Электра». Дисплей на передней панели транспорта можно отключить через блок питания  (верхний). 
ДЕКАБРЬ 2013
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	Макс. выход данных (Несимметр.)
	7.02Vrms при 20Ом

	Сигнал/шум (C D/SPO1F/ USB/лампы)
	116.6 дБ/116.8 дБ/95.9дБ/105.6дБ

	Искаж. (1кГц. 0dBFs/-30dBFs/лампы)
	0.0007%/0.00063%/ (0.25%/0.009%)

	Искаж. & Шум  (20кГц. 0dBFs/-30dBFs)
	0.0006% / 0.0006%

	Част. хар. (20Гц-20кГц/40кГц)
	0дБ до -0.11дБ/-0.54дБ

	Цифр. джиттер (CD/S/PDIF | USB)
	117/ 15/ <10 пакетов/сек

	Res.@ -100дБ (CD / S/POIF / USB)
	±03дБ / ±0.2дБ / ±0.2дБ

	Сил. соед. (Транспорт/ЦАП)
	27Ват / 34Ват

	Размеры! (Выс/Шир/Вес. Трансп/БП)
	450x 135x460/450х105x43х435мм


ОТЧЕТ ПО ТЕСТАМ

 «КАЛИСТА»/«НАВСИКАЯ» ОТ «METRONOME»
В качестве CD-проигрывателя, комбинация «Калиста»/«Навсикая» выдает грандиозную производительность за счет массивного (симметричного) выхода на 7В максимум с внутренним сопротивлением в 20 Ом, обеспечивающим совместимость с любыми усилителями,  высокого значения отношения сигнал/шум 116.6 дБ при взвешенной амплитуде и джиттера, сниженного до лучшего при нынешнем уровне развития технологий показателя в 116 пакетов/секунда (фактический предел для 16-битного кодирования). Разница в производительности при выборе выхода транспорта с родной частотой 44.1кГц и выхода с частотой в 96кГц после повышения дискретизации практически незаметна, не считая того, что у последнего немного лучше режекция в полосе подавления (128 дБ против 117дБ). Интересно заметить, что причина, по которой транспорт повышает частоту дискретного сигнала до 96 кГц, а не до 192кГц заключается в том, что максимально возможная чистота ЦАП «Навсикая» 96кГц, и если частота транспорта будет выше это значения, ЦАП будет понижать ее (посредством S/PDIF или USB), пока она не достигнет этого значения. Таким образом, максимальная частотная характеристика составляет +0.0/-0.5 дБ (20Гц-45кГц) как при входе на 96кГц, так и на 192кГц. Тем не менее, данный процесс протекает с максимальной инвариантностью и при этом поддерживается все то же высокое значение отношения сигнал/шум 116.6 дБ при взвешенной амплитуде в  117 дБ и лучший для приборов этого класса джиттер в  5 пакетов/секунда при 24-битном вводе данных [см. График 2, ниже].
«Metronome» использует PC USB драйверы на базе M2Tech и, как мы убедились, при использовании Chord QBD64HD. M2Tech Young, North Star Essensio и других ЦАП [HFN Сент '11.HFN Июнь '12 и т.д.] показатель сигнал/шум также снижается до 16-битt 96 дБ. В противном случае, производительность находится на одном уровне S/PDIF входом,  включая его исключительно устойчивый уровень искажения в "0.0007% на всех частотах в границах 30дБ его динамического диапазона (см. График 1). Ламповый выход «Навсикаи» имеет заметный (аналоговый) эффект, который снижает выход данных на фиксируемое значение в  -0.7дБ, повышает внутреннее сопротивление до 1 кОм, добавляет значительный шум, что снижает значение отношения сигнал/шум при взвешенной амплитуде на 10 дБ, и повышает максимальное искажение на 350x [см. синяя область, График 1 ниже). 
ВЫШЕ: У «Калисты» и «Навсикаи» имеются AES/EBU и S/PDIF (электрический и оптический) интерфейсы. У ЦАП есть также USB вход и как несимметричный, так и симметричный аналоговые выходы. Выключатель рядом с цифровым RCA-разъемом позволяет выбирать между выходами на 44.1кГц и 96кГц. 
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(Повышенное) искажение
Что до лампового и полупроводникового выходных каскадов «Навсикаи», разница между ними гораздо сильнее чувствуется на слух. Их нельзя переключать через пульт: очень жаль, так как, если у вас есть серьезная музыкальная коллекция, вам, скорее всего, придется менять их часто и регулярно. Ламповый каскад придет звуку более мягкие и нежные тона.
«Metronome» считают, что транзисторный усилитель дает более музыкальный, но при этом субъективно «более медленный» звук. Собственно, в инструкции к «Навсикае» сказано: «Если вы предпочитаете более быстрый звук, вам больше подойдет полупроводниковый выходной каскад». Я бы сказал: «Если вы хотите, чтобы звучание инструментов передавалось более ярко, вам определенно больше подойдет полупроводниковый выходной каскад... особенно, когда вы передаете цифровую информацию в высоком разрешении через USB вход ЦАП.
ЛАМПОВЫЙ ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ?

При использовании «Навсикаи» в качестве самостоятельного ЦАП, и при передаче через ее асинхронный USB вход выборки файлов в стандартном и в высоком разрешении с портативного  PC, прибор показал себя вполне удовлетворительно, все прошло без каких либо затруднений или ошибок, а звук лучше всего можно описать как плавный и чарующий. При проигрывании песни «Hurt» Джонни Кеша с альбома «American IV: The Man Comes Around» [American Recordings 063 339-2] обнаружилось, что ЦАП буквально может рисовать по чернильно-черному фону, яркими тональными красками. Акустическая гитара Кеша Cash's взрывается жзнью, ее резонанс затухает со сверхъестественной естественностью.
Еще «Навсикая» дает пространственную глубину. Послушав «Roxanne» группы The Police в исполнении Стинга с альбома ...All This Time [A&M 493 156-2], я еще раз убедился в способности ЦАП рисовать трехмерные картинки живого выступления. Захватывающее качество даже при воспроизведении на низких уровнях.
 [Пониженный] уровень дискретного сигнала
dBFs
ВЫШЕ: Полный коэффициент гармонических искажений  и 

уровень цифрового сигнала в границах 120дБ. S/PDIF вход (48кгц/24-бит; 1кГц, красный); CD (1кГц, черный); USB (1кГц, зеленый); S/PDIF 
(1кГц, ламповый вход, синий).
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Нормированная амплитуда
ВЕРДИКТ HI-FI NEWS 
« Частота джиттера >>
Ml
Транспорт «Калиста» и ЦАП «Навсикая» можно в равной степени назвать и произведением дизайнерского искусства и Hi-end аудио системой, ведь они звучат также потрясающе, как и выглядят. Комбинация дает роскошный звук с богатой текстурой, со сказочным ощущением трехмерного пространства при воспроизведении качественных записей. Впишите в свой список «нужно послушать», если вы можете позволить себе один из самых шикарных CD-плееров, которые вообще можно купить за деньги. Качество звука: 90%
ВЫШЕ: спектры джиттера 24-бит/48кГц – 48кГц/24-бит при S/PDIF (черный) и  USB (красный).
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