UP! Mini

Pro

· Простая настройка
· Быстрая печать

· Хорошее ПО

Contra

· Выравнивание площадки может затянуться на пол-дня

 
(если Вы не специалист)
· Качество печати –любительское
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Дизайн

Представляемый принтер производится в сотрудничестве PP3DP.com и Delta Micro Factory Corp., и изначально направлен, во первых, на простоту использования и доступность, а затем на функциональность и внешний дизайн. Корпус полностью закрыт (хотя сейчас популярно иное), что дает некоторые преимущества как в плане неприятной акустики во время работы, так и во избежание термальных ожогов. Во время печати можно закрыть дверку и этим еще больше снизить уровень шумности. Кроме того, внутри таким образом поддерживается более стабильная температура воздуха, что дает возможность быстрее и равномернее разогревать площадку для печати (и этот аспект крайне важен при печати горячим пластиком). По достижении нужной температуры принтер издает громкий неприятный сигнал готовности к работе. 
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Mini поставляется со стандартным 1,5-кг мотком филамента типа ABS. Этого достаточно для печати около 10-15 моделек в зависимости от их размера. Один моток такого филамента от производителя обойдется примерно в 40-50$. 
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Изначальная настройка и дальнейшая работа принтера в целом не занимает много времени. 

Сзади находятся как механически, так и электрически несложные устройства подачи филамента и экструдера. Их внешняя “грубость” имеет объяснение – они сами напечатаны на 3D-принтере, как дань традиции RepRap. 
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Mini поставляется со съемными накладками для площадки. 

Небольшой размер, как следует из названия, предполагает и маленькую площадку для печати. Странно, но версия UP! Plus ненамного превышает Mini по объему площадки. Стандартное разрешение составляет 0,25 мм (250 микрон).
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Процесс выравнивания площадки покажется сложноватым для новичка; Такой процесс нужно запустить уже после нескольких успешных операций печати. Компания PP3dp отвечает на эти сложности адресом соответствующего раздела на своем форуме, видимо, уже не надеясь, что кто-нибудь в этом мире читает мануалы.
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Программное обеспечение Up! представляет собой неплохой баланс простоты (в частности, интуитивные иконки и в целом интерфейс) и широких возможностей настройки печати (напомним, разрешение до 0,25 мм). 
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Версия ПО 1.17 – ошибки “выловлены”, “конфигурабельность” на максимуме

Однако, это не может скрыть факт, состоящий в неоднозначном качестве печати. В особенности это заметно при печати “высоких”, вытянутых деталей, либо состоящих из переплетенных отдельных “волокон”, в то время как “приземистые”, компактные детали выглядят визуально гораздо лучше. Скажем, стандартная моделька Эйфелевой башни, отпечатать которую, похоже, считает своим долгом каждый начинающий 3D-первопечатник, в исполнении mini-версии Up! выглядит на три балла (даже если не косится в сторону - в большинстве случаев). 
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Итог
Как известно, 0,25 мм – где-то на пределе разрешительной способности молодого и здорового глаза. Стоит ли данный принтер своих 1000$, решать покупателю. По крайней мере, эта стремительно устаревающая (и поэтому дешевеющая) модель может пригодиться в качестве первого 3D-принтера. 
https://www.youtube.com/watch?v=n9SGAS52ZCA
