[bookmark: _GoBack]Рубительная машина – это приспособление для измельчения древесины. Режущим инструментом этого приспособления может быть как резец, так и нож. Это и есть основной рабочий инструмент, по которому определяется качество выполнения работы. Он обязан гарантировать отличное качество для щепы, долгую длительность работы данного приспособления, абсолютную взаимозаменяемость, простоту крепежа и практичность замены. Режущие инструменты  рубительных машин работают не в самых приятных условиях в отличие от других станков для деревообработки. Они измельчают древесину низкого качества, а также отходы с гнилью, корой, причём древесина бывает разной влажности (сухая и мокрая). Во время использования инструменты получают огромную нагрузку как на переднюю грань и лезвие, так и на боковые грани.
Заточка ножей производится только квалифицированным персоналом на современных станках и небольших оборотах с интенсивным охлаждением, что убирает к 0 возможность повреждения режущей кромки ножей. В нашей компании вы можете заточить нож практически любой формы. Мы систематически совершенствуем технологии, что способствует снижению стоимости заточки и увеличивает срок службы ножа. Градус заточки режущей кромки составляет от 29 до 36, материал для изготовления ножей – это легированная сталь. Твёрдость режущей кромки составляет 56...60 HRC до 2/3 ширины ножа.
